Опросный лист на краны консольные по ГОСТ 19811-90
грузоподъемностью от 0,5 до 2 т

1. Грузоподъемность, т		
2. Поворот консоли	ручной	электрический	
3. Тип тали (электрическая или ручная)		
4. Минимальный вылет Rmin, м		
5. Максимальный вылет Rmax, м		
6. Высота подъема Н, м		
7. Частота вращения консоли, об/мин		
8. Угол поворота консоли, o		
9. Рабочее напряжение сети, В		
10. Группа режима работы крана: по ГОСТ 25546
по ИСО 4301		
11. Климатическое исполнение и категория размещения	У1 
(на улице)	У2 
(на улице, под навесом)	УЗ 
(в помещении)	
12. Температура окружающей среды, °С	-20 +40	-40+40	
13. Исполнение	общепромышленное	

	пожаробезопасное	
14. Место установки		
15. Управление краном (с пола, радиоуправление)		
16. Количество заказываемых одинаковых кранов, шт		
16. Дополнительные требования:
тормоз на механизме передвижения тали, две скорости на передвижение тали, две скорости на подъем/опускание тали, ограничитель грузоподъемности, пускорегулирующая аппаратура «Шнейдер Электрик».		
Предприятие Заказчик:	
Адрес:	
Тел./факс:	
e-mail:	
Подпись	Дата	М.П.