Опросный лист на краны мостовые электрические однобалочные подвесные по ГОСТу 7890-93

грузоподъемностью от 1 до 10 т

1. Грузоподъемность, т		
2. Пролет крана Ln, м		
3. Общая длина L, м		
4. Длина консолей I, м		
5. Высота подъема, м		
6. Размеры, мм	h		

	l1		

	l2		
7. Номер профиля двутавра подкранового пути по ГОСТ 19425		
8. Группа режима работы крана: по ГОСТ 25546
по ИСО 4301		
9. Климатическое исполнение и категория размещения	У1
(на улице)	У2
(на улице, под навесом)	УЗ 
(в помещении)	
10. Температура окружающей среды, °С 	-20 +40	-40+40	
11. Исполнение крана	общепромышленное	

	 пожаробезопасное	

	взрывобезопасное (IExd[ib]IIBT4)	

	для атомной промышленности (группа Б и В)	
12. Скорость, м/мин (м/с)	подъема		

	передвижения тали		

	передвижения крана		
13. Управление краном (с пола, радиоуправление)		
14. Наличие тормозов на механизме передвижения	крана	да	нет	

	тали	да	нет	
15. Токоподвод (гибкий кабель, троллеи)		
16. Род тока и напряжение		
17. Место установки		
18. Количество заказываемых одинаковых кранов, шт		
19. Дополнительные требования:
защитный экран для работы с расплавленным металлом; ограничитель грузоподъемности, две скорости подъема, частотнорегулируемый привод передвижения, устройство плавного пуска и торможения; пускорегулирующая аппаратура «Шнейдер Электрик» и др.		
20. Предприятие-заказчик:	Подпись: _________/__________/                Дата:                      м.п.